# Műszaki adatok

Univerzális fűrész | AdvancedCut 18
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
Alapjárati fordulatszám n₀A) | perc–1 | 0–7000
Vágási mélység | mm | 65
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintA) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás soránB) | °C | –20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V…W-.
Javasolt töltőkészülékekC) |  | AL 18…

A)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

B)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

C)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV