# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на електроінструменті

Індикатор рівня заряду акумуляторної батареї на електроінструменті сигналізує про рівень заряду акумулятора або перевантаження, коли електроінструмент увімкнено.

Світлодіод | Ступінь зарядженості
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | ≈ 75–100 %
Свічення 2-х зелених | ≈ 40–75 %
Свічення 1-го зеленого | ≈ 15–40 %
Повільне блимання 1‑го зеленого | ≈ 0–15 %

Якщо індикатор рівня заряду акумуляторної батареї на електроінструменті блимає червоним кольором, це означає, що електроінструмент перевантажений.