# البيانات الفنية

منشار متعدد الأغراض | AdvancedCut 18
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحملي ‎n₀‎‎A)‎ | لفة/دقيقة | 0–7000
عمق القطع الأقصی | مم | 65
الوزن حسب ‎EPTA‑Procedure 01:2014‎‏‎A)‎ | كجم | 1,1 (1,5 أمبير ساعة)–1,4 (6,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎‎PBA 18V…W-.‎.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاC) |  | AL 18…‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

C)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV