# Informasjon om bruk

- Slå av elektroverktøyet umiddelbart hvis sagbladet blokkeres.

- Bruk alltid et stabilt underlag ved saging av små eller tynne emner.

- Ikke la elektroverktøyet henge på håndleddet. Opphengsløkken er bare beregnet for oppbevaring av verktøyet (se bilde B).

- Ved saging må du passe på at sageretningen er forfra og bakover (se bilde C) eller ovenfra og ned (se bilde D)!

For å øke sagehastigheten sager du med lett vuggebevegelse (i sageretningen).

Slå av elektroverktøyet umiddelbart hvis sagbladet blokkeres. Utvid sagspalten litt med et egnet verktøy, og trekk ut elektroverktøyet.

Spaltekniven (10) hindrer saging mot sagkjedets dreieretning (se bilde E).

Sett transportbeskyttelsen (12) på sagbladet (1) etter at du er ferdig med å sage, slik at du beskytter sagbladet.