# Arbetsanvisningar

- Slå ifrån elverktyget om sågbladet blockeras.

- Använd alltid ett stabilt underlag vid bearbetning av små eller tunna arbetsstycken.

- Bär inte elverktyget på handleden. Öglan är endast avsedd för förvaring (se bild B).

- Se vid sågning till att sågriktningen går framifrån och bak (se bild C) eller ovanifrån och neråt (se bild D)!

För att öka genomsnittshastigheten, såga med en lätt vaggande rörelse (i sågriktningen).

Om sågbladet fastnar, stäng av elverktyget omedelbart. Sprid sågspalten något med lämpligt verktyg och dra ut elverktyget.

Klyvkniven (10) förhindrar sågning mot sågkedjans löpriktning (se bild E).

Sätt transportskyddet (12) på sågbladet (1) efter användning.