# Vkladanie/výmena pílového listu

- Pri montáži alebo výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice. Vkladacie nástroje sú ostré a pri dlhšom používaní môžu byť horúce.

- Pri výmene pílového listu zabráňte kontaktu s pokožkou a používajte bezchybné ochranné rukavice. Pílový list môže byť pri dlhšej prevádzke horúci.

- Neťahajte za reťaz a reťaz nesťahujte z vodiacej jednotky.

Vždy vymeňte kompletný pílový list za kompletný pílový list. Reťaz sa samotná nemôže vymeniť.

##

Používajte len také pílové listy, ktoré sú vhodné pre obrábaný materiál. Použitý pílový list by nemal byť dlhší, ako je pre plánovaný druh rezu nevyhnutné.

Pílový list | Hĺbka rezu | Objednávacie číslo | Materiály
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Drevo, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Drevo, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Drevo, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Drevo, plast (PVC, PC, PMMA)

##

- Vložte len čistý pílový list. Dbajte na to, aby upínanie pílového listu bolo zbavené triesok a pilín.

Otvorte zaisťovacou páčkou (9) kryt (8) upínania pílového listu. Vložte pílový list podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby sa hriadeľ pohonu a koniec pílového listu hodili do výrezov (14). Otvorte kryt upínania pílového listu a zaisťovacou páčkou ho zaistite. Zaisťovacia páčka musí počuteľne zaskočiť.

Reťaz pílového listu sa napína automaticky.

Ak by reťaz preklzávala alebo ak by sa uvoľnila z vodiacej jednotky, otvorte a zatvorte kryt (8) upínania pílového listu.

##

Otvorte zaisťovaciu páčku (9) a úplne odklopte kryt (8) upínania pílového listu. Vyberte pílový list.