# Technické údaje

Univerzálna píla | AdvancedCut 18
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Voľnobežné otáčky n₀A) | ot/min | 0–7 000
Max. hĺbka rezu | mm | 65
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | –20 … +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V…W-.
Odporúčané nabíjačkyC) |  | AL 18…

A)

  V závislosti od použitého akumulátora

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

C)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV