# Tekniske data

Universalsag | AdvancedCut 18
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Tomgangsturtall n₀A) | o/min | 0–7000
Maks. sagedybde | mm | 65
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 … +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V…W-.
Anbefalte ladereC) |  | AL 18…

A)

  Avhengig av batteriet

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

C)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV