# Instrucţiuni de lucru

- În cazul în care pânza de ferăstrău se blochează, opriţi imediat scula electrică.

- Pentru prelucrarea pieselor de prelucrat mici sau subţiri, folosiţi întotdeauna un suport stabil.

- Nu transportaţi scula electrică agăţată de încheietura mâinii. Cureaua de suspendare este concepută numai pentru depozitare (consultaţi imaginea B).

- Aveţi grijă ca la debitare să tăiaţi din faţă spre spate (consultaţi imaginea C) sau de sus în jos (consultaţi imaginea D)!

Pentru a creşte viteza de tăiere, taie cu o mişcare pendulară mai uşoară (în direcţia de tăiere).

Dacă pânza de ferăstrău se blochează, scula electrică se opreşte instantaneu. Depărtaţi marginile făgaşului de tăiere cu o sculă adecvată şi extrageţi scula electrică din acesta.

Pana de despicat (10) previne debitarea contra direcţiei de rulare a lanţului de ferăstrău (consultă imaginea E).

După finalizarea lucrului, aşază capacul de protecţie la transport (12) pe pânza de ferăstrău (1) pentru a o proteja.