# تركيب/استبدال نصل المنشار

- احرص أثناء تركيب العدة الكهربائية أو تغييرها على ارتداء قفازات حماية. عدد الشغل حادة وقد تسخن عند الاستخدام لفترة طويلة.

- إن أردت تغيير شفرة المنشار فتجنب ملامسته لبشرتك، واحرص على ارتداء قفازات حماية سليمة. يمكن أن يصبح نصل المنشار ساخنا أثناء التشغيل.

- لا تسحب من الجنزير ولا تخلع الجنزير من وحدة التوجيه.

قم دائما باستبدال نصل منشار كامل بنصل منشار كامل. لا يمكن تغيير الجنزير وحده.

##

استخدم فقط نصال المنشار التي تلائم المادة المرغوب معالجتها. ينبغي ألا يزيد طول شفرة المنشار عن الطول المطلوب لأداء عملية القص المرغوبة.

شفرة المنشار | عمق القطع | رقم الطلب | الخامات
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 مم | ‎2 609 256 D83 | خشب، بلاستيك (PVC، PC، PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 مم | ‎2 609 256 F43 | خشب، بلاستيك (PVC، PC، PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 مم | ‎2 609 256 D84 | خشب، بلاستيك (PVC، PC، PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 مم | ‎2 609 256 D86 | خشب، بلاستيك (PVC، PC، PMMA)

##

- اقتصر على تركيب شفرات منشار نظيفة. احرص دائما على خلو حاضن شفرة المنشار من النشارة ومن غبار النشر.

باستخدام ذراع الإقفال (9) افتح غطاء (8) حاضن شفرة المنشار. قم بتركيب شفرة المنشار كما هو موضح بالصورة. تأكد من مواءمة عمود الإدارة وطرف شفرة المنشار مع تجويف حاضن شفرة المنشار (14). أغلق غطاء حاضن شفرة المنشار وقم بتأمينها باستخدام ذراع الإقفال. يجب أن يستقر ذراع الإقفال بصوت مسموع.

يتم شد جنزير شفرة المنشار أوتوماتيكيا.

وفي حالة تعرض الجنزير للانزلاق أو الخلع من وحدة التوجيه، قم بفتح وغلق غطاء (8) حاضن شفرة المنشار.

##

افتح ذراع الإقفال (9) وافتح غطاء (8) حاضن شفرة المنشار إلى أعلى تمامًا. وأخرج شفرة المنشار.