# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

- Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit, wanneer het zaagblad blokkeert.

- Gebruik bij het bewerken van kleine of dunne werkstukken altijd een stabiele ondergrond.

- Draag het elektrische gereedschap niet aan de pols. De hanglus is alleen bedoeld voor het opbergen (zie afbeelding B).

- Let bij het zagen op een zaagrichting van voor naar achter (zie afbeelding C) of van boven naar beneden (zie afbeelding D)!

Om de zaagsnelheid te verhogen, zaagt u met een lichte wiegende beweging (in zaagrichting).

Als het zaagblad vastklemt, schakelt u het elektrische gereedschap onmiddellijk uit. Spreid de zaagspleet iets met een geschikt gereedschap en trek het elektrische gereedschap eruit.

Het spouwmes (10) verhindert zagen tegen de looprichting van de zaagketting (zie afbeelding E).

Breng na het einde van het werk de transportbescherming (12) op het zaagblad (1) aan, om dit te beschermen.