# Технические данные

Универсальная пила | AdvancedCut 18
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Число оборотов холостого хода n₀A) | об/мин | 0–7000
Макс. глубина пропила | мм | 65
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014A) | кг | 1,1 (1,5 А·ч)–1,4 (6,0 А·ч)
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииB) и во время хранения | °C | –20 … +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V…W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваC) |  | AL 18…

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

C)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV