# Указания по применению

- При блокировании пильного полотна немедленно выключайте электроинструмент.

- При обработке маленьких или тонких деталей всегда используйте прочную опору.

- Не носите электроинструмент на запястье. Подвесная петля предназначена исключительно для хранения (см. рис. B).

- При пилении соблюдайте направление резания спереди назад (см. рис. C) или сверху вниз (см. рис. D)!

Чтобы увеличить скорость резания, выполняйте рез с легким покачивающим движением (в направлении реза).

При заклинивании пильного полотна немедленно выключите электроинструмент. Разожмите пропил подходящим инструментом и выньте электроинструмент.

Расклинивающий нож (10) предотвращает пиление против направления движения пильной цепи (см. рис. E).

После окончания работы наденьте защиту для транспортировки (12) на пильное полотно (1), чтобы защитить его.