# Tehnički podaci

Univerzalna pila | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Broj okretaja u praznom hodu n₀A) | min–1 | 0–8000
Maks. dubina rezanja | mm | 65
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 … +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18…

A)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

C)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV