# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

При увімкненому електроінструменті індикатор зарядженості акумуляторної батареї дає інформацію щодо доступного ступеня зарядженості акумуляторної батареї або перевантаження.

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | 75–100 %
Свічення 2-х зелених | 40–75 %
Свічення 1-го зеленого | 15–40 %
Повільне блимання 1‑го зеленого | 0–15 %

Три світлодіоди індикатора зарядженості починають швидко блимати, якщо температура акумуляторної батареї знаходиться поза межами діапазону робочої температури та/або якщо спрацював захист від перевантаження.