# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

- Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

- Curăţaţi numai uscat pânza de ferăstrău şi sistemul de prindere al pânzei de ferăstrău. Folosiţi o pensulă fină pentru îndepărtarea murdăriei din zonele adânci (consultaţi imaginea E).

Pânza de ferăstrău nu necesită întreţinere. Lanţul pânzei de ferăstrău nu trebuie lubrifiat.

Curăţaţi cu regularitate sistemul de prindere al pânzei de ferăstrău (13). Extrageţi în acest scop pânza de ferăstrău din scula electrică şi bateţi uşor scula electrică de o suprafaţă plană.

Murdărirea puternică a sculei electrice poate duce la deranjamente funcţionale. De aceea, nu debitaţi de jos în sus sau deasupra capului materiale la prelucrarea cărora se degajă mult praf.