# Техникалық мәліметтер

Көп мақсатты ара | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n₀A) | мин–1 | 0–8000
Макс. кесік тереңдігі | мм | 65
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайA) | кг | 1,4 (1,5 А-сағ)–1,7 (6,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіB) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V…W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларC) |  | AL 18…

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

C)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV