# Вказівки щодо роботи

- Негайно вимкніть електроприлад, якщо пилкове полотно застрягло.

- У разі обробки невеликих або тонких заготовок завжди застосовуйте стабільну опору.

- Під час пиляння дотримуйтеся напрямку розпилювання спереду назад (див. мал. B) або згори донизу (див. мал. C)!

Щоб збільшити швидкість різання, пиляйте з легким переміщенням ваги (у напрямку різання).

У разі заклинення пилкового полотна негайно вимкніть електроприлад. За допомогою придатного інструмента розведіть щілину та витягніть прилад.

Розпірний клин (3) запобігає розпилюванню проти напрямку руху пиляльного ланцюга (див. мал. D).

Встановіть після завершення роботи транспортний захист (12) на пиляльне полотно (1), щоб захистити її.