# إرشادات العمل

- أوقف العدة الكهربائية على الفور في حالة تعرض نصل المنشار للانحصار.

- استخدم أرضية ثابتة دائما عند معالجة قطع الشغل الصغيرة أو الرقيقة.

- احرص أثناء النشر على أن يكون اتجاه القطع من الأمام إلى الخلف (انظر الصورة B) أو من أعلى إلى أسفل (انظر الصورة C).

لزيادة سرعة القطع قم بالنشر بحركات تأرجح بسيطة (في اتجاه القطع).

اطفئ العدة الكهربائية فورا في حال استعصاء شفرة المنشار. افرج شق النشر قليلا بواسطة عدة ملائمة واسحب العدة الكهربائية للخارج.

يمنع إسفين الشق (3) النشر عكس اتجاه حركة جنزير المنشار (انظر الصورة D).

بعد نهاية العمل قم بوضع واقية النقل (12) على شفرة المنشار (1) لحمايته.