# Messa in funzione

##

Per accendere l’elettroutensile, premere dapprima il dispositivo di blocco (4) verso destra o verso sinistra. Premere quindi l’interruttore di avvio/arresto (5) e mantenerlo premuto.

Non appena l’elettroutensile sarà acceso, si potrà rilasciare il dispositivo di blocco (4).

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (5).

##

Ad elettroutensile acceso, la velocità di taglio si può regolare in modo continuo, premendo più o meno a fondo l’interruttore di avvio/arresto (5).

La velocità di taglio necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

Quando si accosta la lama sul pezzo in lavorazione, è consigliabile ridurre la velocità di taglio.

##

Se impiegato in modo conforme, l’elettroutensile non può subire sovraccarichi. In caso di carico eccessivo, o di superamento della temperatura consentita per la batteria, l’elettronica dell’elettroutensile si disinserisce fino a quando non tornerà nel campo di temperatura ottimale per il funzionamento.