# البيانات الفنية

منشار متعدد الأغراض | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحملي n₀‎A)‎ | لفة/دقيقة | 0–8000‏
عمق القطع الأقصی | مم | 65
الوزن حسب EPTA‎‑Procedure 01:2014‏A) | كجم | 1,4 ‎(1,5 أمبير ساعة)‎–1,7 ‎(6,0 أمبير ساعة)‎
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎PBA 18V…W-.‎.‎‎
أجهزة الشحن الموصى بهاC) |  | AL 18…‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

C)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV