# Technische gegevens

Universele zaag | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Onbelast toerental n₀A) | min–1 | 0–8.000
Max. doorslijpdiepte | mm | 65
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | –20 … +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V…W-.
Aanbevolen oplaadapparatenC) |  | AL 18…

A)

  afhankelijk van gebruikte accu

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

C)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV