# Wskazówki dotyczące pracy

- W razie zablokowania się brzeszczotu należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie.

- Obróbka małych lub cienkich elementów musi odbywać się na stabilnym podłożu.

- Podczas cięcia należy zwrócić uwagę na to, czy cięcie odbywa się od przodu do tyłu (zob. rys. B) lub od góry do dołu (zob. rys. C)!

Aby zwiększyć prędkość cięcia, należy ciąć, lekko kołysząc elektronarzędziem (w kierunku cięcia).

W razie zakleszczenia ostrza należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Poszerzyć lekko szczelinę cięcia za pomocą odpowiedniego narzędzia i wyjąć ostrze.

Klin rozdzielający (3) zapobiega cięciu w kierunku przeciwnym do kierunku biegu łańcucha (zob. rys. D).

Po zakończeniu pracy należy założyć zabezpieczenie transportowe (12) na ostrze (1) w celu zapewnienia mu ochrony.