# Introduzione/sostituzione della lama

- Durante il montaggio o la sostituzione dell’accessorio, indossare sempre guanti di protezione. Gli accessori sono affilati e, in caso di impiego prolungato, possono raggiungere temperature elevate.

- Evitare il contatto con la pelle quando si intende sostituire una lama e utilizzare guanti di sicurezza in perfette condizioni. In caso di impiego prolungato, la lama può riscaldarsi.

- Non esercitare trazione sulla catena e non estrarla dall’unità di guida.

Sostituire sempre una lama completa con un’altra lama completa. Non è consentito sostituire la sola catena.

##

Utilizzare esclusivamente lame per sega che siano adatte al materiale da lavorare. La lama non dovrà essere più lunga del necessario per il taglio previsto.

Lama | Profondità di taglio | Codice di ordinazione | Materiali
--- | --- | --- | ---
Microlama NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)
Microlama NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)
Microlama NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)
Microlama NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Legno, plastica (PVC, PC, PMMA)

##

- Impiegare esclusivamente lame pulite. Accertarsi che anche l’alloggiamento lama sia privo di trucioli e segatura.

Mediante la leva di bloccaggio (10), aprire la copertura (9) dell’alloggiamento lama. Introdurre la lama come illustrato in figura. Accertarsi che l’alberino di trasmissione e l’estremità della lama possano inserirsi nell’incavo dell’alloggiamento lama (13). Richiudere la copertura dell’alloggiamento lama e bloccare quest’ultima con l’apposita leva. La leva di bloccaggio dovrà scattare in modo udibile.

La catena della lama si tenderà automaticamente.

Nel caso la catena dovesse slittare, oppure distaccarsi dall’unità di guida, aprire e richiudere la copertura (9) dell’alloggiamento lama.

##

Aprire la leva di bloccaggio (10) e sollevare completamente la copertura (9) dell’attacco per la lama. Prelevare la lama.