# Tekniska data

Universalsåg | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
Tomgångsvarvtal n₀A) | v/min | 0–8 000
Max. sågdjup | mm | 65
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | –20 … +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V…W-.
Rekommenderade laddareC) |  | AL 18…

A)

  Beroende på använt batteri

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

C)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV