# Tehniskie dati

Mikroķēdes zāģis | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Brīvgaitas griešanās ātrums n₀A) | min–1 | 0–8000
Maks. zāģēšanas dziļums | mm | 65
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāB) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V…W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesC) |  | AL 18…

A)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

C)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV