# Műszaki adatok

Univerzális fűrész | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
Alapjárati fordulatszám n₀A) | perc−1 | 0−8000
Vágási mélység | mm | 65
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintA) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránB) és a tárolás során | °C | −20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V…W-.
Javasolt töltőkészülékekC) |  | AL 18…

A)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

B)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

C)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV