# Datos técnicos

Sierra universal | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones en vacío n₀A) | min−1 | 0–8.000
Máx. profundidad de corte | mm | 65
Peso según ‌EPTA‎‑Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y en el almacenamiento | °C | –20 … +50
Baterías recomendadas |  | PBA 18V…W-.
Cargadores recomendadosC) |  | AL 18…

A)

  depende de la batería utilizada

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

C)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV