# Punerea în funcţiune

##

Pentru pornirea sculei electrice, apăsaţi mai întâi piedica de pornire (4) spre dreapta sau spre stânga. Apoi, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (5) şi menţineţi-l apăsat.

Imediat ce scula electrică este pornită, puteţi elibera piedica de pornire (4).

Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întreru‌pătorul Pornit/Oprit (5).

##

Puteţi regla progresiv viteza de tăiere a sculei electrice deja pornite, exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară asupra comutatorului de pornire/oprire (5).

Viteza de tăiere necesară depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinată prin probe practice.

În momentul aşezării pânzei de ferăstrău pe piesa de prelucrat, este recomandată reducerea vitezei de tăiere.

##

Dacă este folosită conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În caz de solicitare prea puternică sau de depăşire a temperaturii admise a acumulatorului, modulul electronic deconectează scula electrică, până când aceasta revine în domeniul optim al temperaturilor de lucru.