# Tekniske data

Universalsav | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Omdrejningstal, ubelastet n₀A) | o/min | 0–8000
Maks. snitdybde | mm | 65
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | –20 … +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V…W-.
Anbefalede ladereC) |  | AL 18…

A)

  afhængigt af den anvendte akku

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

C)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV