# Upozornenia týkajúce sa práce

- Keď sa pílový list zablokuje, elektrické náradie okamžite vypnite.

- Pri obrábaní menších alebo tenších obrobkov použite vždy nejakú stabilnú podložku.

- Pri pílení dávajte pozor, aby bol smer pílenia spredu dozadu (pozri obrázok B) alebo zhora nadol (pozri obrázok C)!

Aby sa zvýšila rýchlosť pílenia, píľte s mierne kolísavým pohybom (v smere pílenia).

Keď sa pílový list zablokuje alebo zasekne, ihneď elektrické náradie vypnite. Pomocou vhodného nástroja trochu napáčte štrbinu rezu a pílový list vytiahnite.

Štrbinový klin (3) bráni rezaniu proti smeru chodu pílovej reťaze (pozri obrázok D).

Po ukončení práce nasaďte na pílový list (1) prepravný kryt (12), aby bol chránený.