# Индикатор за акумулаторната батерия

Индикаторът за състоянието на акумулаторната батерия сигнализира при включен електроинструмент наличният все още капацитет на акумулаторната батерия или претоварване.

Светодиод | Капацитетs
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | 75–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 40–75 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 15–40 %
бавно мигане 1 × зелено | 0–15 %

Трите светодиода на индикатора за състоянието мигат бързо, ако температурата на акумулаторните батерии е извън работния температурен интервал и/или се е задействала защитата срещу претоварване.