# Norādījumi darbam

- Nekavējoties izslēdziet elektroinstrumentu, ja zāģa asmens iestrēgst zāģējumā.

- Apstrādājot nelielus vai plānus priekšme‌tus, vienmēr novietojiet tos uz stabila pa‌likt‌ņa.

- Veidojot zāģējumus, ieturiet zāģēšanas virzienu no priekšas uz aizmuguri (attēls B) vai no augšas uz apakšu (attēls C)!

Lai palielinātu griešanas ātrumu, zāģējiet ar vieglām šūpošanas kustībām (zāģēšanas virzienā).

Gadījumā, ja zāģa asmens tiek iespīlēts mate‌riālā, nekavējoties izslēdziet elektroinstrumen‌tu. Ar piemērotu rīku nedaudz pa‌pla‌ši‌niet zāģējumu un izvelciet elektroinstrumenta asmeni.

Asmens ķīlis (3) novērš zāģēšanu pretēji zāģa ķēdes kustības virzienam (skatīt attēlu D).

Pēc darba pabeigšanas instrumenta uzlieciet transportēšanas aizsargu (12) uz zāģa asmens (1), lai to aizsargātu.