# 보수 정비 및 유지

- 전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세서리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

- 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

- 톱날 및 톱날 홀더를 닦아준 후 말리십시오. 보다 깊숙이 박힌 오염물질을 제거하려면, 미세 브러시를 사용하십시오(그림 E 참조).

톱날은 유지보수할 필요가 없습니다. 톱날의 체인에 오일을 바를 필요가 없습니다.

톱날 홀더 (13) 를 정기적으로 닦아 주십시오. 이 경우 톱날을 전동공구에서 빼내고 전동공구를 평면에 가볍게 두드려 털어 주십시오.

전동공구가 지나치게 오염되어 있으면 기능 장애가 생길 수 있습니다. 따라서 분진이 많이 배출되는 소재는 아래쪽 또는 머리 위쪽에서 작업하지 마십시오.