# Technické údaje

Univerzální pila | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Otáčky naprázdno n₀A) | ot/min | 0–8 000
Max. hloubka řezu | mm | 65
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah) až 1,7 (6,0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V…W-.
Doporučené nabíječkyC) |  | AL 18…

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

C)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV