# Монтаж/заміна пилкового полотна

- Для монтажу або заміни приладдя обов’язково вдягайте захисні рукавиці. Приладдя гостре та у разі тривалого використання може нагріватися.

- Якщо потрібно замінити пилкове полотно, уникайте його доторкання до шкіри і вдягайте бездоганні захисні рукавиці. При тривалій роботі пилкове полотно може сильно нагріватися.

- Ніколи не тягніть за ланцюг і не стягуйте ланцюг з напрямної шини.

Завжди замінюйте пилкове полотно у зборі на пилкове полотно у зборі. Замінити ланцюг окремо неможливо.

##

Використовуйте лише пилкові полотна, придатні для оброблюваного матеріалу. Пилкове полотно не повинне бути довшим, аніж це необхідно для запланованого прорізу.

Пиляльне полотно | Глибина розпилювання | Номер для замовлення | Матеріали
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 мм | 2 609 256 D83 | Деревина, пластик (ПВХ, полікарбонат, оргскло)
NanoBlade Wood Basic | 65 мм | 2 609 256 F43 | Деревина, пластик (ПВХ, полікарбонат, оргскло)
NanoBlade Wood Speed | 50 мм | 2 609 256 D84 | Деревина, пластик (ПВХ, полікарбонат, оргскло)
NanoBlade Wood Speed | 65 мм | 2 609 256 D86 | Деревина, пластик (ПВХ, полікарбонат, оргскло)

##

- Встромляйте лише чисті пилкові полотна. Слідкуйте за тим, щоб у кріпленні не було стружки та тирси.

Важелем фіксації (10) відкрийте кришку (9) кріплення для пилкового полотна. Встроміть пилкове полотно, як показано на малюнку. Слідкуйте з тим, щоб приводний вал і кінець пилкового полотна заходили в паз у кріпленні для пилкового полотна (13). Закрийте кришку кріплення для пилкового полотна і зафіксуте її важелем фіксації. Важіль фіксації повинен відчутно увійти в зачеплення.

Ланцюг пилкового полотна натягається автоматично.

Якщо ланцюг проковзує або знімається з напрямної шини, відкрийте та закрийте кришку (9) кріплення для пилкового полотна.

##

Відкрийте важіль фіксації (10) і повністю відкиньте кришку (9) кріплення для пилкового полотна. Витягніть пилкове полотно.