# Instruções de trabalho

- Desligue a ferramenta elétrica de imediato se a lâmina de serra encravar.

- Sempre utilizar uma base firme para trabalhar em peças pequenas ou finas.

- Ao serrar, certifique-se de que corta de frente para trás (ver figura B) ou de baixo para cima (ver figura C)!

Para aumentar a velocidade de corte, serre com um ligeiro movimento de balanço (no sentido de corte).

Se a lâmina de serra encravar, desligue a ferramenta elétrica de imediato. Alargue ligeiramente a ranhura de corte com uma ferramenta adequada e retire a ferramenta elétrica.

A cunha abridora (3) evita serrar no sentido de funcionamento oposto da corrente de serra (ver figura D).

Após o fim do trabalho, coloque a proteção de transporte (12) na lâmina de serra (1) para a proteger.