# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Quand l’outil électroportatif est en marche, l’indicateur de niveau de charge de l’accu indique la capacité d’accu encore disponible ou signale une surcharge.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 75–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 40–75 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 15–40 %
Clignotement lent en vert de 1 LED | 0–15 %

Les 3 LED de l’indicateur d’état de charge se mettent à clignoter rapidement quand la température de l’accu sort de la plage de températures de fonctionnement et/ou après entrée en action de la protection contre les surcharges.