# Aku laetuse taseme näidik

Aku laetuse taseme näidik näitab sisselülitatud elektritööriista korral aku veel kasutada olevat mahtuvust või ülekoormust.

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 75–100 %
Pidev tuli 2 × roheline | 40–75 %
Pidev tuli 1 × roheline | 15–40 %
Aeglaselt vilkuv tuli 1 × roheline | 0–15 %

Laetuse taseme näidiku kolm LEDi vilguvad kiiresti, kui aku temperatuur on väljaspool töötemperatuuri vahemikku ja/või ülekoormuskaitse on rakendunud.