# Технічні дані

Універсальна пилка | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 18
Частота обертання холостого ходу n₀A) | об/хв | 0–8 000
Макс. глибина розпилювання | мм | 65
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014A) | кг | 1,4 (1,5 А год)–1,7 (6,0 А год)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | –20 … +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V…W-.
Рекомендовані зарядні пристроїC) |  | AL 18…

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

C)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV