# Uputstva za rad

- Odmah isključite električni alat, ako blokira list testere.

- Koristite pri obradi manjih ili tanjih radnih komada uvek stabilnu podlogu.

- Prilikom testerisanja vodite računa o smeru sečenja od napred ka nazad (vidi sliku B) ili od gore na dole (vidi sliku C)!

Da biste povećali brzinu rezanja, testerišite u blagim pokretima ljuljanjem (u smeru rezanja).

Ako list testere „slepljuje“, odmah isključite električni alat. Raširite malo rascep sa pogodnim alatom i izvucite električni alat.

Rascepni klin (3) sprečava testerisanje u smeru suprotnom od smera rada lanca testere (videti sliku D).

Nakon završetka rada, postavite zaštitu za transport (12) na list testere (1) i tako ga zaštitite.