# Upute za rad

- Odmah isključite električni alat ako se blokira list pile.

- Pri obradi manjih ili tanjih izradaka uvijek koristite stabilnu podlogu.

- Kod piljenja pazite na smjer rezanja sprijeda prema natrag (vidjeti sliku B) ili odozgo prema dolje (vidjeti sliku C)!

Kako biste povećali brzinu rezanja, pilite s blagim pokretima njihanja (u smjeru reza).

Ako se list pile zaglavi, odmah isključite električni alat. Raspor piljenja malo proširite prikladnim alatom i izvucite električni alat.

Klin raspora (3) sprječava piljenje u smjeru vrtnje lanca pile (vidjeti sliku D).

Po završetku rada postavite transportni štitnik (12) na list pile (1) kako biste ga zaštitili.