# Date tehnice

Ferăstrău multifuncţional | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie în gol n₀A) | rot/min | 0–8000
Adâncime maximă de tăiere | mm | 65
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiB) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V…W-.
Încărcătoare recomandateC) |  | AL 18…

A)

  În funcţie de acumulatorul folosit

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

C)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV