# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora sygnalizuje przy włączonym elektronarzędziu pozostałą do dyspozycji pojemność akumulatora lub przeciążenie elektronarzędzia.

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 75–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 40–75%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 15–40%
Światło migające w wolnym tempie, 1 zielona dioda | 0–15%

Gdy temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur roboczych i/lub gdy nastąpiła aktywacja wyłącznika przeciążeniowego, wszystkie 3 diody LED wskaźnika stanu naładowania migają w szybkim tempie.