# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azionamento accidentale dell’interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre pulite l’elettroutensile e le fessure di ventilazione.

- Pulire la lama e il relativo alloggiamento esclusivamente a secco. Per eliminare le contaminazioni più in profondità, utilizzare un pennello fine (vedere Fig. E).

La lama è esente da manutenzione. La catena della lama non necessita di oliatura.

Pulire l’alloggiamento lama (13) con regolarità. A tale scopo, estrarre la lama dall’elettroutensile e battere leggermente l’elettroutensile su un piano orizzontale.

Una forte presenza di contaminazioni sull’elettroutensile può causare malfunzionamenti. Pertanto, evitare di tagliare dal basso o sopra testa materiali fortemente polverosi.