# Munkavégzési tanácsok

- Kapcsolja azonnal ki az elektromos kéziszerszámot, ha a fűrészlap leblokkol.

- Kisebb vagy vékony munkadarabok megmunkálásához használjon mindig egy stabil alapot.

- A fűrészelés során ügyeljen arra, hogy mindig csak egy és ugyanazon irányban elölről hátra (lásd a B ábrát) vagy felülről lefelé (lásd a C ábrát) fűrészeljen!

A vágási sebesség növeléséhez enyhén ringató mozdulattal fűrészeljen (a vágás irányába).

Ha a fűrészlap beakad, kapcsolja azonnal ki az elektromos kéziszerszámot. Egy erre alkalmas szerszámmal feszítse kissé szét a fűrészelt rést és húzza ki a résből az elektromos kéziszerszámot.

A (3) hasítóék meggátolja a fűrészlánc mozgásirányával szemben történő fűrészelést (lásd a D ábrát).

A munka befejezése után helyezze fel a fűrészlapvédőt a szállításhoz (12) a fűrészlapra (1) annak védelme érdekében.