# Технички податоци

Сенаменска пила | UniversalCut 18V‑65
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 CD5 2..‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Број на вртежи во празен од n₀A) | min–1 | 0–8000
Макс. длабочина на резот | mm | 65
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah)
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
Дозволена околна температура при работењеB) и при складирање | °C | –20 … +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V…W-.
Препорачани полначиC) |  | AL 18…

A)

  во зависност од употребената батерија

B)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

C)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV