# Совети при работењето

- Доколку се блокира сечилото за пила, исклучете го електричниот алат.

- При обработка на мали или тенки парчиња, секогаш користете стабилна подлога.

- При сечење внимавајте на правецот на сечење од напред наназад (види слика B) или од горе надолу (види слика C)!

За да ја зголемите брзината на сечење, сечете со мало движење (во насока на сечење).

Доколку се заглави сечилото за пилата, веднаш исклучете го електричниот алат. Раширете го процепот што сте го направиле при сечењето со соодветен алат и извлечете го електричниот алат.

Клинот за разделување (3) спречува сечење во насока обратна од работењето на ланецот на пилата (види слика D).

По завршувањето на работата, поставете го транспортниот штитник (12) на сечилото за пила (1), за да го заштитите.