# Indicador del estado de carga del acumulador

Con la herramienta eléctrica conectada, el indicador de estado de carga del acumulador señaliza la capacidad restante disponible del acumulador o una sobrecarga.

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 75–100 %
Luz permanente 2 × verde | 40–75 %
Luz permanente 1 × verde | 15–40 %
Luz intermitente lenta 1 × verde | 0–15 %

Los 3 LEDs del indicador de estado del acumulador parpadean rápidamente, si la temperatura del acumulador está fuera del margen de temperatura de servicio y/o ha reaccionado la protección contra sobrecarga.