# Sahanterän asennus/vaihto

- Käytä työkäsineitä, kun asennat tai vaihdat sahanterän. Käyttötarvikkeet ovat teräviä ja ne voivat kuumentua pitkäaikaisessa käytössä.

- Vältä ihokosketusta ja käytä ehjiä työkäsineitä, kun vaihdat terälaipan. Sahanterä voi kuumentua pitkäaikaisessa käytössä.

- Älä vedä ketjusta äläkä vedä ketjua ulos ohjausmekanismista.

Vaihda aina koko terälaipan ja ketjun yhdistelmä. Pelkkää ketjua ei voi vaihtaa.

##

Käytä vain sahanteriä, jotka soveltuvat työstettävälle materiaalille. Terälaipan tulee olla mieluiten vain hieman pidempi kuin työkappaleen paksuus.

Sahanterä | Sahaussyvyys | Tilausnumero | Materiaalit
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Puu, muovi (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Puu, muovi (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Puu, muovi (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Puu, muovi (PVC, PC, PMMA)

##

- Varmista, että asennettava terälaippa on puhdas. Tarkista, ettei terälaipan kiinnittimessä ole puruja eikä pölyä.

Avaa lukitusvivulla (10) kiinnittimen suojus (9). Asenna terälaippa kuvan mukaisesti. Varmista, että käyttöakseli ja terälaipan pää sopivat kiinnittimen (13) reikiin. Sulje kiinnittimen suojus ja lukitse se lukitusvivulla. Lukitusvivun täytyy lukittua kuuluvasti paikalleen.

Terälaipan ketju kiristyy automaattisesti.

Jos ketju luistaa tai irtoaa ohjaimesta, avaa ja sen jälkeen sulje terälaipan kiinnittimen suojus (9).

##

Avaa lukitusvipu (10) ja käännä sahanterän kiinnittimen suojus (9) kokonaan auki. Ota sahanterä pois paikaltaan.